**Packet Tracer - Usando o comando ipconfig**

**Objetivos**

   Use o comando **ipconfig**para identificar uma configuração incorreta em um PC.

**Histórico/Cenário**

O proprietário de uma pequena empresa não consegue conectar-se à Internet com um dos quatro PCs no escritório. Todos os PCs são configurados com endereçamento IP estático usando a rede 192.168.1.0 /24. Os PCs devem ser capazes de acessar o servidorweb**www.cisco.pka**. Use o comando **ipconfig /all**para identificar o PC que está configurado de forma incorreta.

**Instruções**

**Parte 1: Verificar configurações**

a.     Acesse o **prompt de comando** em cada PC e digite o comando **ipconfig /all** no prompt.

b.     Verifique a configuração do endereço IP, da máscara de sub-rede e do gateway padrão para cada PC. Anote essa configuração de IP de cada PC para ajudar a identificar PCs que estão configurados de forma incorreta.

**Parte 2: Corrija as configurações incorretas**

a.     Selecione o PC que está configurado incorretamente.

b.     Clique na guia **Desktop** > guia **IP Configuration**(Configuração de IP) para corrigir a configuração incorreta.

*Fim do documento*

© 2017 - 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public