Packet Tracer - Usando o comando ipconfig

# Objetivos

* Use o comando **ipconfig** para identificar uma configuração incorreta em um PC.

# Histórico/Cenário

O proprietário de uma pequena empresa não consegue conectar-se à Internet com um dos quatro PCs no escritório. Todos os PCs são configurados com endereçamento IP estático usando a rede 192.168.1.0 /24. Os PCs devem ser capazes de acessar o servidorweb **www.cisco.pka**. Use o comando **ipconfig /all** para identificar o PC que está configurado de forma incorreta.

# Instruções

## Verificar configurações

* + - 1. Acesse o **prompt de comando** em cada PC e digite o comando **ipconfig /all** no prompt.
      2. Verifique a configuração do endereço IP, da máscara de sub-rede e do gateway padrão para cada PC. Anote essa configuração de IP de cada PC para ajudar a identificar PCs que estão configurados de forma incorreta.

## Corrija as configurações incorretas

* + - 1. Selecione o PC que está configurado incorretamente.
      2. Clique na guia **Desktop** > guia **IP Configuration** (Configuração de IP) para corrigir a configuração incorreta.

Fim do documento